

* **Coâng ty seõ cöû nhaân vieân tôùi khaûo saùt ñieàu kieän laép ñaët, hoaït ñoäng vaø tö vaán veà saûn phaåàm cho khaùch haøng.**
* **Khaùch haøng seõ ñöôïc hoã trôï laép ñaët maùy mieãn phí.**
* **Khaùch haøng seõ ñöôïc ñoäi nguõ kyõû thuaät cuøa coâng ty hoã trôï kyõ thuaät mieãn phí trong suoát thôøi gian söû duïng maùy.**
* **Do**
* **Khaùch haøng ñöôïc höôûng 1 naêm baûo haønh vaø 5 naêm baûo döôõng mieãn phí.**
* **Trung tam cham soc, ho tro khach hang 24/7**

Model

**SD - S100**

**Coâng ty TNHH Hieäp Löïc vaø Phaùt Trieån Vieät**

Soá 08 Phan Keá Bính, Phöôøng 9, TP. Vuõng Taøu

ÑT: (064) 6256.352 Web: www.sdvico.com

***Maùy Loïc Nöôùc Bieån Thaønh Nöôùc Ngoït***

Saûn Phaåm Naèm Trong Döï AÙn Troïng Ñieåm Quoác Gia

**Khoái löôïng**

50 Kg

**Kích thöôùc: (daøi -roäng -cao)**

50 x 32 x 75 cm

**Maøng loïc**

1.1 m x 12 Kg

**Coâng suaát ñieän**

1.5 KW

**Nguoàn ñieän**

220V – 50Hz

**Coâng suaát loïc**

100 lít/giờ

Áp suất làm việc: 50bar .Tối đa 60bar

Áp suất nước vào: 1 – 2 bar

Động cơ điện: 1 pha / 220V / 50Hz

Nhiệt độ môi trường xung quanh máy: <50OC

Nhiệt độ nước vào: <40OC

Nồng độ muối của nước biển:

Tỷ lệ lọc muối: 99,98%

Chất lượng nước lọc: 70 – 120 ppm (Tiêu chuẩn nước sạch <500ppm)

Khung vỏ bằng Inox 306, 304.

Tùy chọn theo yêu cầu:

* Nguồn điện: - 1 pha 220V – 50Hz

- 3 pha 220V/380V – 50Hz

* Bơm cấp nước đầu vào
* Gói bảo hành trọn bộ cho máy: 1 năm, 2 năm, 3 năm
* Gói bảo hành bộ phận chính: 1 năm, 2 năm, 3 năm